Огнетушитель ОВП- 8(з) МИГ летний (ФТОРПАВ)
Производитель: ЗАО «Пожтехника», Республика Беларусь, г. Витебск

ГАРАНТИЯ: 4 года
В качестве заряда воздушно-пенного огнетушителя МИГ используются фторсинтетические пенообразователи, имеющие в своем обозначении абревиатуру «ФторПАВ», что означает «фторсодержащее поверхностно-активное вещество». Огнетушители ОВП МИГ (ФторПАВ) обладают исключительной эффективностью при тушении возгорании нефти и нефтепродуктов, которые, категорически запрещено тушить водой. Функционал огнетушителей ОВП МИГ «ФторПАВ заключается в образования водяной пленки. Именно тушение посредством водяной пленки особенно эффективно при тушении нефти и нефтепродуктов (неполярных углеводородов). Ствол-распылитель специальной конструкции огнетушителя ОВП МИГ (ФторПАВ) генерирует пену, из которой на горящем материале образуется очень тонкая водянистая пленка, растекающаяся впереди пены и придающая ей хорошую текучесть и свойство подавления, как огня, так и повторного возгорания. При этом водяная пленка защищает и в тех местах, где пена еще не полностью покрыла горючую жидкость или пенное покрытие имеет разрывы. 
Основные технические данные и характеристики
	Объем заряда ОТВ, л 
	8

	Огнетушащая способность
	Класс А
	2

	
	Класс В
	89

	Рабочее давление 
	1.5+-0.1 

	Продолжительность подачи огнетушащего вещества, с, не менее 
	30  

	Длина струи ОТВ, м, не менее 
	4,0  

	Габаритные размеры, мм, не более 
	185х510 

	Полная масса кг, не более 
	12,5 

	Температуры эксплуатации , °С 
	от +4 до + 50 


